Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Уфимский государственный авиационный технический университет»

Кафедра ГИС

Отчет по лабораторной работе №5

Тема: «Анализ изменения пространственных объектов во времени и сэмплинг растров»

Выполнили:

ст. группы ИСТ-208:

Аюпова А.И.

Галимова Н.А.

Проверила:

проф. каф. ГИС

Христодуло О.И.

Уфа – 2018

Цель работы

Изучить дополнительные возможности и функционал программного продукта «ScanEx Image Processor 3.6»: «Создание зеленого и голубого каналов», «Удаление дымки», «Анализ особенностей спектрального образа объектов снимка».

Ход работы

Анализ изменения пространственных объектов во времени (Change Detection)

В данном упражнении с помощью инструмента «Создание градиентной палитры» были отображены результаты выполнения операции «Одноканальное обнаружение изменений в красно-зеленых цветах». Результаты показаны на рисунке 1.

Рисунок 1 – Изображение, полученное с помощью градиентной палитры

Арифметические операции над растровыми слоями

В данном упражнении был использован инструмент «Растровый калькулятор». Используя процедуру «Сложить два растра», были получены новые слои. Результат отображения новых слоев показан на рисунке 2.

Рисунок 2 – Изображение, полученное в результате операции «Сложить два растра»

Далее был задействован инструмент «Вегетационный индекс NDVI и RVI». Отображение полученных слоев было настроено в градиентной палитре. Результат операции NDVI представлен на рисунке 3, операции RVI – на рисунке 4.

Рисунок 3 – Слой NDVI

Рисунок 4 – Слой RVI

Сэмплинг растров (работа со статистикой растров)

С помощью инструмента «Сэмплинг растров» был получен текстовый файл, содержащий координаты X и Y, значение яркости в БИК-канале, значение яркости в красном канале для каждого пикселя (рисунок 5). Для наглядности информация была отображена в табличной форме (рисунок 6).

Рисунок 5 – Текстовый файл сэмплинга

Рисунок 6 – Данные о пикселях в табличной форме

Далее был произведен сэмплинг растра, сегменты которой разграничены векторным слоем. Результат показан на рисунке 7.

Рисунок 7 – Сэмплинг по векторному слою

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы были освоены дополнительные возможности программного продукта «ScanEx Image Processor 3.6» в рамках анализа изменения пространственных объектов во времени и сэмплинга растров. Также были выполнены следующие практические задачи (упражнения):

анализ изменения пространственных объектов во времени (Change Detection);

арифметические операции над растровыми слоями;

сэмплинг растров (работа со статистикой растров).